**Технические характеристики инвалидной кресла-коляски с электроприводом «Пони-130»:**

- Вес коляски 31 кг (с 1 литий-ионной батареей 20 Ач, откидная подножка);

- Вес коляски 34,5 кг (с 2 свинцово-кислотными АКБ 18 Ач)

- Вес коляски 38 кг (с 2 свинцово-кислотными АКБ 18 Ач, съемными регулируемыми стальными подножками);

- Габариты в готовом для эксплуатации виде 1000х595х905мм;

- Габариты в сложенном, подготовленном для транспортировки в автомобиле 595х740х330мм;

- Скорость передвижения вперед до 6 км/ч, с плавной регулировкой от 0км/ч до 6 км/ч;

- Скорость передвижения назад до 1 км/ч;

- Вес перевозимого человека до 130кг (возможно изготовление специальной усиленной версии с грузоподъемностью до 150 кг.);

- Для лиц с ДЦП с высокой спастикой ног возможна поставка в комплекте с мягким ножным фиксирующим ремнем;

- Пульт управления со звуковым сигналом, регулятором скорости движения, степени разряда аккумуляторных батарей;

- USB-разъем на джойстике для зарядки гаджетов;

- Подлокотники, поднимающиеся при посадке-высадке пассажира;

- Зарядное устройство, время полной зарядки до 8 часов;

- Электродвигатели 2х250 Ватт, 24 В;

- Запас хода максимальный 22-27 км;

- Радиус поворота 850 мм.

 Складная легкая кресло-коляска с электроприводом «Пони-130» является официально-зарегистрированным медицинским изделием российского производства. Выпускается по полному циклу в г.Тольятти, Самарская область.

 Изделие зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР). Регистрационное удостоверение №РЗН 2019/8482 от 13 июня 2019 года.

 Инвалидная эклектроколяска "Пони" является прекрасным решением для автономного передвижения маломобильных людей не только по квартире или дому, но и по городу.

 Мощные электромоторы позволяют ей преодолевать пандусы с углом наклона в 13 градусов самостоятельно без сопровождающего и в 27 градусов при помощи ассистента-сопровождающего, перемещаться по неглубоким песчаным поверхностям и твердой земляной поверхности или газонам.

 ТСР оснащено надувными задними ведущими и литыми передними колесами. Электроколяска «Пони» оборудована удобным джойстиком управления с индикатором заряда батареи, кнопкой звукового сигнала и регулировкой скорости. Подножка может быть либо одинарной откидывающейся, либо двойной регулируемой и съемной. В электроколяске «Пони» есть функция отключения редукторов в режим сопровождения.

Габариты электроколяски «Пони» позволяют проходить даже через самые узкие дверные и лифтовые проемы. А в сложенном виде она легко умещается в багажник легкового автомобиля. Для безопасности инвалида-колясочника электроколяска «Пони» оборудована ремнями безопасности.

**ВНИМАНИЕ! Если вы предполагаете перевозить коляску самолетом - примите к сведению следующую информацию:**

По выбору владельца-заказчика электроколяска может быть оснащена двумя свинцово-кислотным аккумулятором с напряжением питания 24 В и емкостью 18 Ач (что позволяет обеспечить запас хода до 25 км ), разрешенными без ограничений к международной и внутрироссийской **авиаперевозке**. Или более легкой литий-ионной батареей 20Ач, 24 В, но имеющей ограничения при перевозке авиатранспортом.